采购要求

|  |
| --- |
| 1.托盘规格：1200mm×1000mm×150mm。  2.采购数量：1000个。  3.荷载：动载2t，静载6t，满足上货架荷载≥1.5t。  4.使用条件：单面使用、可供液压车和叉车用。  5.材质:热镀锌，适合北方气候要求。  6.颜色：亮灰，表面光洁。  7.托盘形式：正面为平板，腿步三支撑，支撑腿宽度按图制作，满足自动化立体库输送机和堆垛机使用。  8.二维码热干胶规格：50mm\*50mm  9.使用性能:在输送机、堆垛机间运行无阻滞并有良好的耐冲击及腐蚀性。  10.具体尺寸按图制作。  11.托盘质量应保证在运输、装卸、堆码过程中安全作业。  12.材质要求：冷轧热镀锌Q235，同批产品色泽一致。  13.出厂合格证书、材质证明书  14.设备质保期自终验收合格后算起12个月。  15.托盘在保质期内，托盘因个别质量原因及非人为损坏出现损坏现象，必须及维修或更换  16.付款方式：货到付款，甲方收到标的物并验收合格后，双方进行结算，乙方按结算金额开具增值税专用发票，甲方收到发票后30日开始付款至结算金额的90%，质保金10%，质保期12个月（1年）。银行承兑汇票方式支付。合同签订后15日内，乙方应以银行电汇方式向甲方交纳合同总金额的10%作为合同履约保证金。 |